**本科男生宿舍整修询价函**

我院拟对本科男生宿舍等进行整修，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

1. **采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 卫生间分层架 | 西苑1、2号楼1-3楼宿舍卫生间 | 卫生间台盆下方伸缩分层架，宽度：45cm，长度：120cm（以现场实际为准）,材质为304不锈钢 | 5 | 个 |
| 2 | 卫生间置物架 | 西苑1、2号楼1-3楼宿舍卫生间 | 黑色双层网格置物架，规格：350\*150\*150mm（长\*深\*高），具体样式见图 | 5 | 套 |
| 3 | 卫生间毛巾架 | 西苑1、2号楼1-3楼宿舍卫生间 | 旋转毛巾架，枪灰色，5个支撑杆，材质：太空铝，可180度旋转，下配一体加宽挂钩，具体样式见图 | 5 | 套 |
| 4 | 宿舍墙面竹纤维板 | 本科宿舍 | 竹木纤维梅花孔饰面板8mm厚，材质：竹木纤维+高分子PVC，表面PUR热熔胶覆膜，EO级环保，拼接方式：开槽拼接，安装方式：点胶锁扣V缝拼接安装，颜色待定 | 300 | ㎡ |
| 5 | 宿舍床架金属喷漆 | 本科宿舍 | 宿舍金属床架除锈打磨处理，生锈部位涂刷三清底漆，表面涂刷三青WMW2150水性金属漆两遍，包含墙地面保护费用，具体情况以现场勘察为准（配备蚊帐杆） | 25 | 个 |
| 6 | 宿舍开关更换 | 本科宿舍 | 1.名称:单联单控开关； 2.型号:220V,10A； 3.安装方式:嵌墙安装,底边距地高度1.3米 | 10 | 个 |
| 7 | 宿舍插座更换 | 本科宿舍 | 1.名称:暗装插座； 2.型号:220V,10A； 3.安装方式:嵌墙安装,底边距地高950mm； 4.插座安装所需要配管、配线（BV 3\*4）均包含在报价内，就近取电 | 50 | 个 |
| 8 | 宿舍阳台乳胶漆修复 | 本科宿舍 | 1.基层类型: 抹灰面； 2.原墙面乳胶漆铲除打磨； 3.腻子种类:满批防水腻子两遍； 4.油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆滚涂，三遍（一底两面） | 90 | ㎡ |
| 9 | 宿舍LED灯更换 | 本科宿舍 | 15W平板灯更换 | 20 | 套 |
| 10 | 待报废物品拆除等 | 本科宿舍 | 装饰工程范围内待报废储物柜等拆除、搬运（搬运存放地点由招标人指定） | 1 | 项 |
| 注：具体工程量以审计审核为准。 | | | | | |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款（结算金额以审计结果为准）。

**五、公告时间**

2024年7月11日至2024年7月15日。

**六、其它要求**

1、现场勘查：2024年7月12日14:00，统一勘查现场，了解现场具体情况。（参加统一勘察现场并签字确认，未参加统一勘查现场不具备投标资格。）

2、中标通知书发出后，十日内签订合同，若十日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、2024年8月20日前完成。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

安徽新闻出版职业技术学院

2024年7月11日